string类的

serialVersionUID

serialPersistentFields

isBmpCodePoint

toSurrogates

codePointCount